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	单

元   砖砌体施工准备（技术、
标   现场、材料、工具）
题： 
	单元教学学时
	2

	
	在整体设计中的位置
	第2次

	授课班级
	
	上课

时间
	周 月 日第    节至

周 月 日第    节
	上课

地点
	多媒体教室和实训场地

	教学

目标
	能力目标
	知识目标
	素质目标

	
	1根据图纸能建立控制网、测量放线； 

2根据图纸要求能合理选择和配置所需材料。 

	了解砌筑工具的用途

熟悉现场测量放线方法、仪器；

掌握砖、砂浆等材料的性能、规格、强度、配合比等要求。
	1.自我学习新技术、新材料、新工艺的意识；

2.收集处理信息的能力；

3.严谨细致的工作作风；

4.口头及书面表达能力。

	能力训练任务
	任务1.能说出常用砌筑工具的用途。

任务2.根据图纸要求会计算砂浆的配合比。
任务3.能说出各种常用材质砖的性能并能正确选择。

任务4.根据图纸要求能正确的测量放线。


	本次课使用的外语单词
	普通粘土砖  Common clay brick

多空粘土砖  Porous clay brick

页岩砖  Shale brick

水泥砖  Cement block

砂浆配合比  Mortar mix ratio

强度  Strength

测量工具  Measuring instrument

	案例和

教学

材料
	 案例1.某建工工地围墙
案例2.实训场地的样板墙 
资料:《砌体结构工程施工》   天津大学出版社  宋功业主编  

国家十二五规划教材

《砌筑工程施工质量验收规范》GB50203--2011

仪器、设备：砌筑工具  经纬仪、水准仪 称量用具等

样品：普通粘土砖、多孔粘土砖、页岩砖、水泥砖




单元教学进度

	步骤
	教学内容及能力/知识目标
	教师活动
	学生活动
	时间（分钟）

	1引入

给出围墙案例
	学生能正确分析围墙信息
	PPT展示某工程围墙照片
	
	15

	
	
	引导学生搜集信息
	学生找出围墙隐含的信息。
	

	
	
	总结：学习内容
	
	

	2任务1确定围墙的位置
	学生能正确对围墙测量放线
	提出问题：如何确定围墙的位置

总结：放线的依据
	小组讨论，写出放线方案，派代表发言。
	20

	3任务2确定围墙使用的材料及数量
	学生能说出常用不同材质砖的性能并正确选用材料
	提出问题：有哪些常用的不同材质的砖？其性能如何？
	小组查材料，派代表发言。
	15

	4任务3确定砂浆的配合比 
	学生能正确确定配合比
	讲授如何确定砂浆配合比，然后给出案例，让学生计算
	学生听，然后计算
	20

	5任务4了解砌筑工具的用途
	学生能正确选择砌筑工具
	提出问题：有哪些常用的砌筑工具，如何使用？然后总结
	学生回答问题，听讲
	10

	6、总结
	对上述任务综合性归纳
	测量放线注意的问题

严格控制砖、砂浆的质量
	学生做笔记，听讲
	10

	作业
	写出如何做好所给案列的砖砌体施工准备（ 上网搜集资料）

	课后

体会
	


二、教案

第一部分：引入 :给出围墙案例 （时间：15 分钟）

1、给出学生宿舍周边的在建工程的场地围墙的图片及相关的砌筑视频资料。

2、学生分小组交流图片和视频中所隐含的信息，汇总写出并交流发言。

3、总结学习内容：

       定位放线、工程用料、搭设脚手架、砌筑工具、砌筑操作方法、砌筑工艺、围墙构造、施工方案、检查验收与评价等

 第二部分：

任务1确定围墙的位置 （时间：20分钟）

1.提出问题 ： 为如何确定围墙的位置 
2.学生分小组交流，写出放线方案并发言
3.总结：

     围墙是临时设施，期限1-3年。不准建在建筑红线外，可在红线上，也可退后3米。砌筑放线的依据（图纸、甲方提供的基准点、周围场地情况）及 编写放线方案。通过上述案例讲授。
 任务2确定围墙使用的材料及数量 （时间：15 分钟）

提出问题：有哪些常用的不同材质的砖？其性能如何？

粘土砖性能：

      （1）尺寸：长240mm、宽115mm、高53mm，512块砖可砌1立方，

     （2) 抗压强度MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个强度等级。

     （3）强度和抗风化性能：尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个质量等级。具体见烧结普通砖尺寸允许偏差、外观质量允许偏差及泛霜和石灰爆裂要求规定。

      （4）外形平整、方正、色泽一致

水泥砖性能：

页岩砖性能;

多孔粘土砖性能：

学生分小组交流，汇总写出并交流发言。
总结：如何选材？

本地资源丰富、节约土地、成本低、强度好、尺寸规格符合规范规定

任务3确定砂浆的配合比（时间：20分钟）

讲授：

砂浆的分类

   组成：胶凝材料（水泥、石灰、石膏）、填充材料（砂、矿渣等）、水

   作用：胶结、垫平、传递荷载

   分类:水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆和聚合物水泥砂浆（胶结材料不同）

        砌筑砂浆、抹面砂浆、装饰砂浆、特种砂浆（用途)

强度等级

     M15、M10、M7.5、M5、M2.5五个等级

水泥砂浆的配合比计算

   砌筑砂浆配合比设计的基本要求于一般规定： 和易性、体积密度、强度、耐久性、最小水泥用量等

设计步骤：

(计算试配强度

(计算水泥用量

(计算掺加料用量

④计算砂用量

⑤用水量的选用

⑥计算初步配合比

⑦配合比试配、调整与确定

然后给出案例，让学生计算 。
任务4了解砌筑工具的用途 （时间：10分钟）
提出问题：有哪些常用的砌筑工具，如何使用？

 总结：瓦刀、斗车、砖笼、料斗、灰斗、灰桶、大铲、灰板、摊灰尺、溜子、刨锛、钢凿、手锤、砖夹、筛子、锹、铲等 
6、总结（时间：8 分钟）

1.测量放线注意的问题

仪器准确及时修正，放线依据正确

2.严格控制砖、砂浆的质量 

砖的强度、尺寸准确，水泥强度、存放期、质量控制准确、夏季施工、冬季施工

第三部分：布置作业 （时间：2 分钟）

写出如何做好所给案列的砖砌体施工准备。（ 上网搜集资料）
5

