**一、单选题**

44.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，高度为2.1米的立体书库结构层，其建筑面积( )。

A.不予计算

B.按1/2面积计算

C.按全面积计算

D.只计算一层面积

45、根据《建筑工程师建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，有顶盖无维护结构的场馆看台部分( )。

A.不予计算

B.按其结构底板水平投影面积计算

C.按其顶盖的水平投影面积1/2计算

D.按其顶盖水平投影面积计

46.根据《建筑工程筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，主体结构内的阳台，其建筑面积应为( )。

A是按其结构外围水平面积1/2计算

B.按其结构外围水平面积算

C按其结构地板水平面积1/2。

D按其结构地板水平面积计算

47.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB/T50353-2013)，有顶盖无围护结构的货棚，其建筑面积应()。

A.按其顶盖水平投影面积的1/2计算

B.按其顶盖水平投影面积计算

C.按柱外围水平面积的1/2计算

D.按柱外围水平面积计算

43、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，按照相应计算规则算1/2面积是( )

A.建筑物间有围护结构.有顶盖的架空走廊

B.无围护结构.有围护设施，但无结构层的立体车库

C.有围护设施，顶高5.2m的室外走廊

D.结构层高3.10m的门斗

44、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，带幕墙建筑物的建筑面积计算正确的是( )

A.以幕墙立面投影面积计算

B.以主体结构外边线面积计算

C.作为外墙的幕墙按维护外边线计算

D.起装饰作用的幕墙按幕墙横断面的1/2计算

45、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，外挑宽度为1.8m的有柱雨棚建筑面积应( )。

A.按柱外边线成的水平投影面积计算

B.不计算

C.接结构极水平投影面积计算

D.接结构极水平投影面积的1/2计算

46、根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，室外楼梯建筑面积计算正确的是( )。

A.无顶盖.有围护结构的按其水平投影面积的1/2计算

B.有顶盖.有围护结构的按其水平投影面积计算

C.层数按建筑物的自然层计算

D.无论有无顶盖.有围护结构，均不计算

**二、多选题**

7. 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854—2013)，不计算建筑面积的有( )

A.结构层高为2.10m的门斗 B.建筑物内的大型上料平台

C.无围护结构的观光电梯 D.有围护结构的舞台灯光控制室

E.过街楼底层的开放公共空间

77、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，不计算建筑面积的有( )。

A.结构层高2.0m的管道层

B.层高为3.3m的建筑物通道

C.有顶盖但无围护结构的车棚

D.建筑物顶部有围护结构，层高2.0m的水箱间

E.有围护结构的专用消防钢楼梯