一、单选

1.（18）编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超 运距用工分别为 20 工日、2 工日、3 工日，人工幅度差系数为 10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为(D)工日。

A. 27.0

B. 27.2

C. 27.3

D. 27.5

（20+2+3）\*（1+10%）=27.5

2.（18）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是( C)

A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助(其他）用工量组成

B.材料消耗量=材料净用量/1-损耗率=材料净用量（1+损耗率）

C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇

D.机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/1-机械幅度差

3.（19）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入(C　)。

　　A.超运距用工

　　B.辅助用工

　　C.二次搬运工

　　D.人工幅度差