**一、单选**

1.（18）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是( )。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

2.（18）反应完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具 台班的数量的定额是( )。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

3.【19】关于工程定额的应用，下列说法正确的是(　)。

　　A.施工定额是编制施工图预算的依据

　　B.行业统一定额只能在本行业范围内使用

　　C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标佳，只用于工程计价

　　D.工期定额是工程定额的种美型，但不属于工程计价定额

4.【19】在测定时所采用的方法中，测时法用于测定(　)。

　　A.循环组成部分的工作时间

　　B.准备与结束时间

　　C.工人休息时间

D.非循环工作时间

二、多选

5.（18）关于计时观察法测定定额，下列表述正确的有( )。

A.计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据

B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定

C.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗

D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法

E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况

6.【19】下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有(　)。

　　A.准备与结束工作时间

　　B.施工本身原因造成的工人停工时间

　　C.措施性材料的合理消耗量

　　D.不可避免的施工废料

　　E.低负荷下的机械工作时间