**一、单选**

1.（18）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是( A )

A.理论计算法适用于确定材料净用量

B.必须消耗的材料量是指材料的净用量

C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料

D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

2.【19】用于混凝土抹灰砂浆贴200\*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是(　A)。

　　 A.103.6

　　 B.104.3

　　 C.108

1. 108.7



1. 多选题

　1.【19】下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有(　ACD)。

　　A.准备与结束工作时间

　　B.施工本身原因造成的工人停工时间

　　C.措施性材料的合理消耗量

　　D.不可避免的施工废料

　　E.低负荷下的机械工作时间