学习领域： 炉外精炼                     学习情境2.2教学设计

	专    业
	冶金技术
	班  级
	冶1班

	学习领域
	炉外精炼 
	总课时
	90

	学习情境2
	设备操作
	课  时
	40

	子学习情境2.2
	混铁炉、混铁车操作
	授课日期
	
	课  时
	4

	（学习性）

工作任务
	任务3.  编制混铁炉、混铁车受铁、出铁操作程序



	企业工作

情境描述
	钢铁企业高炉铁水运至转炉车间有两种工作方式：

1、高炉铁水出至高炉下的铁水罐车内，铁水罐车由机车牵引到转炉车间。在转炉车间用天车吊起铁水罐，将铁水兑入混铁炉内。混铁炉在炉子两侧设有煤气烧嘴，靠高温火焰实现铁水保温，并按要求取铁样、测温，进行记录。接到出铁通知时，将铁水包吊至混铁炉出铁口下方，倾动炉体，按要求的数量出铁，并通知铁水成分，温度；

2、高炉铁水出至高炉下的鱼雷混铁车内，混铁车由机车牵引到转炉车间出铁坑上方，取样测温并记录。接到出铁通知时，将铁水包吊至混铁车出铁口下方，倾动炉体，按要求的数量出铁，并通知铁水成分，温度。

	学习目标
	方法能力：

学生分组，训练使用关键词卡片法提取信息的能力

社会能力：

训练学生的沟通、互动能力

专业能力：
1、知道铁水供应的各种方式及特点，了解国家废止的工艺；

2、知道混铁炉的结构、工作原理、操作程序；

3、知道鱼雷混铁车的结构、工作原理、操作程序；

	学习内容
	1、铁水的供应方式及特点；

2、混铁炉的构造及操作；

3、鱼雷混铁车的结构及操作。

4、编制混铁炉、混铁车受铁、出铁操作程序

5、能按配料单正确完成混铁炉、混铁车出铁操作

	教

学

条

件
	教学

资源
	1、教材中第10章第1节的内容；

2、课件；

3、精品课程“转炉炼钢”互联网资源；

4、混铁炉、混铁车操作规程

5、其他参考资料中的相关内容

	
	教学设施及工具
	多媒体教室

白板5块

卡片

胶带
炼钢仿真实训室

	
	教师

要求
	1、具备丰富的转炉炼钢生产操作经验、设备维护知识及相关的理论知识；

2、具备一定的教学设计、教学实施、教学组织、教学评价能力；

3、具备一定的计算机应用能力。

	
	学生

基础
	1、进行过理实一体“钢铁生产认知”学习领域的学习；

2、具有一定的识图能力；

3、有一定的计算机应用能力；

4、具备一定的资料查询、学习、归纳、总结能力。

	教学方法
	关键词卡片法

问题探究教学法

方案展示可视化法
角色扮演法
	组织形式
	1、独立学习提取关键词

2、小组研讨计划决策

3、小组代表展示介绍方案


	教  学  过  程  设  计

	教学步骤
	教学内容
	教学活动
	时间安排
（分）

	
	
	学生
	教师
	

	布置任务
	任务3. 编制混铁炉、混铁车受铁、出铁操作程序
	学生领取任务书，明确任务内容、要求
	教师发放工作任务单，提出完成任务的要求及注意事项；


	10

	获取信息
	1、铁水的供应方式及特点；

2、混铁炉的构造及操作；

3、鱼雷混铁车的结构及操作。
	学生结合任务独立运用关键词卡片法获取教学资源中提供的相关信息
	提供相关的教学资源，观察学生学习进度，把握学习节奏
	90

	计划

与决策
	编制混铁炉、混铁车受铁、出铁操作程序方案
	学生分组运用卡片交换法共同研讨编制工艺操作方案，并使用构建结构技术，将工艺操作方案可视化


	观察学生沟通、交流、倾听、表达方面的全过程，并记录
	50

	检查

与评估
	可视化方式展示炉炼钢生产过程方案，小组成员相互检查
	各小组选派一名代表，对可视化方案进行准确的介绍，回答其他组同学的疑问，完善优化操作方案
	听取学生方案汇报及讨论过程，并记录
	40

	评价
	对工作任务完成各环节进行评价
	召开评价会，小组自评，小组间互评。
	教师对工作任务的完成情况作出简单明了的评价，评出最优小组。
	10

	考核评价
	1、评价内容：

学生在获取信息、计划、决策、检查、评估、评价各阶段工作的主动性、责任心、工作方式、同学间的交流、沟通、合作情况、解决问题及任务完成情况。

2、评价方式：

组与组之间互评，

教师总评；

填写学生学习质量监控单



1

